RANSKAN TALON SUUNTAA ANTAVA KORJAUSSUUNNITELMA				22.6.2010
Töiden lopullinen laajuus ja tarkoituksenmukaisin suoritustapa selviävät vasta paikalla esim. tarvittavien pohjustustöiden osalta. Syyskuun 2010 talkooryhmä tekee korjaustoimia annetussa prioriteettijärjestyksessä aikataulun sallimissa rajoissa ja soveltaen näitä ohjeita harkintansa mukaan. Maalaustyöt rajoitetaan tässä vaiheessa seiniin ja kattoihin. 
Tila	Prioriteetti	seinät
m2 / toimenpide
(huonekorkeus oletus 3 m)	lattia
m2 / toimenpide	katto
m2 / toimenpide	Väritys	Huomautuksia	
1.	kerros							
Keittiö	1.	46 m2  - (2 ovea + ikkuna + kaapit + takka  n 8 m2) => 38 m2
Irtonaisen pinta-aineksen poisto, pohjustus ja maalaus	13 m2 – (takka + kaapit)/
	13 m2 /
Irtonaisen pinta-aineksen poisto, pohjustus ja maalaus
	Taitettu valkoinen	Keittiön kaappien sisämaalaus/
Osakkaat maalaavat
käyntiensä yhteydessä.
Ikkunalukitus tarkistetaan.	
Keittiön eteinen	
1	26 m2 – 2 ovea n 4 m2 => 22 m2/
Irtonaisen pinta-aineksen poisto, pohjustus ja maalaus	n 2  m2 /
muovimaton poisto, tasoitus, uusi matto tai maalaus	4,5 m2
Irtonaisen pinta-aineksen poisto, pohjustus ja maalaus	Taitettu valkoinen	Seinissä ja lattiassa korjattavia koloja/kuoppia
Lattiasta n. ½ laatoitettu	
Halli	Muu	2 x 17 m2 – 2 x 2 ovea/
	6 m2 - portaat	6 m2 - portaat		HUOM: Portaiden heiluva kaide kiinnitetään.
Mahdollinen maalaustarve korkeintaan halliosan seinissä	
Kylpyhuone	Muu	32 m2 – (ovi + ikkuna)/	5,5 m2 – (WC + suihku?)	5,5 m2		Ei tässä vaiheessa toimenpiteitä	

Olohuome	1.	44 m2 – (tapettiosa + ovi + ikkuna  n 32 m2) => 12 m2/
Seinien alaosan paneelin irtonaisen pinta-aineksen poisto, pohjustus ja maalaus.
Parvekesyvennyksen maalaus sisällä .	12 m2 	12 m2 /
Irtonaisen pinta-aineksen poisto, pohjustus ja maalaus
	Taitettu valkoinen	Tapettiosa säilytetään nykyisellään. Seinän tapettiosan halkeamia ei korjata tässä vaiheessa.. Ikkunalukitus tarkistetaan.	
Makuuhuone	1.	40 m2 – (ovi + ikkuna n 4 m2) => 36 m2/
(tapetin poisto, jos tarpeen,) pohjustus ja uudelleen tapetointi.
Parvekesyvennyksen maalaus sisällä .	9,5 m2 /
Lattian kunto ja rakenne tarkastetaan mahdollisia tulevia korjaustoimenpiteitä varten.	9,5 m2 /
pohjustus ja maalaus
Irtonaisen pinta-aineksen poisto, pohjustus ja maalaus
	Raikas vaalea ja tyyliin sopiva tapetti	Ikkunalukitus tarkistetaan.
Sängynpäätyjen viereen asennetaan pistorasiat.	
2.	kerros							
Halli	Muu	50 m2 – huom. porras!	13 m2 – porras?	13 m2		Ei tässä vaiheessa toimenpiteitä	
Iso makuuhuone	2.	47 m2 – (ovi + ikkuna)  n 4 m2 => 43 m2/
(tapetin poisto, jos tarpeen,) pohjustus ja uudelleen tapetointi.
Parvekesyvennyksen maalaus sisällä .	14 m2 – kaapp i/
Lattian kunto ja rakenne tarkastetaan mahdollisia tulevia korjaustoimenpiteitä varten.	14 m2 /
pohjustus ja maalaus
 Irtonaisen pinta-aineksen poisto, pohjustus ja maalaus
	Raikas vaalea ja tyyliin sopiva tapetti	Kattolamppu suoraan!
Ikkunalukitus tarkistetaan.
Sängynpäätyjen viereen asennetaan pistorasiat.	
Pieni makuuhuone	2.	40 m2 – (ovi + ikkuna n 4 m2) => 36 m2/
 (tapetin poisto, jos tarpeen,) pohjustus ja uudelleen tapetointi.
Parvekesyvennyksen maalaus sisällä .	9,5 m2 /
Lattian kunto ja rakenne tarkastetaan mahdollisia tulevia korjaustoimenpiteitä varten.	9,5 m2 /
pohjustus ja maalaus
Irtonaisen pinta-aineksen poisto, pohjustus ja maalaus
	Raikas vaalea ja tyyliin sopiva tapetti	Kattolamppu suoraan!
Ikkunalukitus tarkistetaan.
Sängynpäätyjen viereen asennetaan pistorasiat.	
Ullakko/ateljee	Kohennussuunnitelmaa voi miettiä	
Pohjakerros	muu					Ei toimenpiteitä tässä vaiheessa	
							
Terassi							
	1.	13 m2 , josta 4 m2  kanakopin pohjaa /
kanakopin osalta lattiavalu valmisbetonilla, koko lattian tasoitus betonilaastilla, 
laatoitus.
Autotallin pikkuikkunan suojaksi rakennetaan seinämä/lippa/torvi tms., jolla estetään sade- ja sulamisvesien valuminen kellariin.
Kanakopin kohdalle, josta puuttuu kukkalaatikko, rakennetaan pieni ramppi terassin ja pihan tasoero n hoitamiseksi.
Terassin lattiaan esim.. terrakotan väriset ulkotiloihin sopivat klinkkerilaatat	Laattoja katsotaan paikalliselta laattavalmistajalta, mahd.  2-laatu-, jäännöserä- tms. tarjouksia hyväksikäyttäen	
Muut							
Ikkunaluukut	Muu	Osakkaat maalaavat käyntiensä yhteydessä 	
Ulko-ovet	Muu	Osakkaat maalaavat käyntiensä yhteydessä	

YHTEENVETO
Prioriteetti	Tapetoitavaa seinää
m2	Maalattavaa seinää
m2	Maalattavaa kattoa
m2	Korjattavaa lattiaa
m2	Ulkoterassin kunnostus
m2	
1.	36	60 (keittiö) + 12  oh paneeli	39	2	13, josta 4 vaatii valua	
2.	79		24			
Muu						

KUSTANNUSARVIO SYYSKUUN 2010 KORJAUSTALKOILLE
(Täsmälliset kustannukset selviävät vasta työn kuluessa)
1.	Rakennusmiehen matka (ml. vakuutus)							  350
2.	Auto talkooryhmän käytössä, auton vuokra	2 vk 						1 000
3.	Tarvikkeet  (arvioitu Suomen hintatasolla) (1 prioriteettiluokka – myös toinen prioriteettiluokka)
- maalit					200 - 230
- tapetit					160 - 520
- terassilaatat					300
- muut (työvälineet, tasoitteet, valmisbetoni yms.)		250	
                     Yht.									  910 - 1300
4.	Rakennusmiehen elinkustannusten korvaus 14 x 65 €						  910
YHTEENSÄ			3 170 – 3 560 €